From 78ec120f9b6fb6626f0879043f891752a6e93fdf Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Sarah Gosselin <sarah@gosselin.xyz>
Date: Tue, 15 Oct 2024 01:42:27 -0400
Subject: It's a me! Mario!

---
 main.tex | 47 +++++++++++++++++++++++------------------------
 1 file changed, 23 insertions(+), 24 deletions(-)

(limited to 'main.tex')

diff --git a/main.tex b/main.tex
index 729f493..ef057ac 100644
--- a/main.tex
+++ b/main.tex
@@ -105,8 +105,7 @@
 	circuit selon la méthode de la droite de charge sur la courbe I-V de la DEL en question (voir fiche
 	technique des composants disponible sur le site Web).}
 
-\section{Analyse du circuit simplifié de l'additionneur $\frac{R}{2R}$ pour définir $V_+$ de $U_{1D}$(en connectant des sources
-  \SI{0.5}{V} à $R_{13}$, $R_{14}$ et $R_{15}$ )}
+\section{Analyse du circuit simplifié de l'additionneur}
 
 \subsection{Mise en équation par la méthode des boucles}
 \begin{gather}
@@ -139,33 +138,33 @@
 \subsection{Résolution par la méthode choisie}
 \begin{multicols}{2}
 
-La méthode de résolution choisie est la méthode de n\oe uds.
-En partant de la série d'\crefrange{eq:sumOfI}{eq:vOut-symb},
-il est possible de simplifier en substituant les valeurs des
-résistances $R_{13}$, $R_{14}$, $R_{15}$ et $R_{16}$ afin d'arriver à l'\cref{eq:vOut}.
-Cela permet de trouver des valeurs de $V_{out}$ en fonction des diffentes combinaisons de $V_n$.
+	La méthode de résolution choisie est la méthode de n\oe uds.
+	En partant de la série d'\crefrange{eq:sumOfI}{eq:vOut-symb},
+	il est possible de simplifier en substituant les valeurs des
+	résistances $R_{13}$, $R_{14}$, $R_{15}$ et $R_{16}$ afin d'arriver à l'\cref{eq:vOut}.
+	Cela permet de trouver des valeurs de $V_{out}$ en fonction des diffentes combinaisons de $V_n$.
 
-\columnbreak
+	\columnbreak
 
-\begin{figure}[H]
-\centering
-	\begin{circuitikz}
-		\draw (2,6) to[R,l=$R_{13}$,i_=$I_1$] (4,6);
-		\draw (2,4) to[R,l=$R_{14}$,i_=$I_2$] (4,4);
-		\draw (2,2) to[R,l=$R_{15}$,i_=$I_3$] (4,2);
+	\begin{figure}[H]
+		\centering
+		\begin{circuitikz}
+			\draw (2,6) to[R,l=$R_{13}$,i_=$I_1$] (4,6);
+			\draw (2,4) to[R,l=$R_{14}$,i_=$I_2$] (4,4);
+			\draw (2,2) to[R,l=$R_{15}$,i_=$I_3$] (4,2);
 
-		\draw (2,6) to[voltage source,l=$V_1$] (0,6);
-		\draw (2,4) to[voltage source,l=$V_2$] (0,4);
-		\draw (2,2) to[voltage source,l=$V_3$] (0,2);
+			\draw (2,6) to[voltage source,l=$V_1$] (0,6);
+			\draw (2,4) to[voltage source,l=$V_2$] (0,4);
+			\draw (2,2) to[voltage source,l=$V_3$] (0,2);
 
-		\draw (0,6) to(0,2) node[ground] {};
+			\draw (0,6) to(0,2) node[ground] {};
 
-		\draw (4,6) to (4,2) to[R,l_=$R_{16}$,i=$I_{\textrm{total}}$] (6,2) node[ground] {};
-		\draw (4,6) to[short, -o,i_=$I_{out}$] (6,6) node[short] {\hspace{.8cm}$V_{\textrm{out}}$};
-	\end{circuitikz}
-	\caption{Circuit additionneur}
-	\label{circ:sum}
-\end{figure}
+			\draw (4,6) to (4,2) to[R,l_=$R_{16}$,i=$I_{\textrm{total}}$] (6,2) node[ground] {};
+			\draw (4,6) to[short, -o,i_=$I_{out}$] (6,6) node[short] {\hspace{.8cm}$V_{\textrm{out}}$};
+		\end{circuitikz}
+		\caption{Circuit additionneur}
+		\label{circ:sum}
+	\end{figure}
 
 \end{multicols}
 
-- 
cgit v1.2.3

