From d382300aa18735e7e38b3b4782e5acda45538117 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Benjamin Chausse <benjamin@chausse.xyz>
Date: Tue, 15 Oct 2024 19:19:18 -0400
Subject: DEL explanation

---
 main.tex | 30 +++++++++++++++++++-----------
 1 file changed, 19 insertions(+), 11 deletions(-)

(limited to 'main.tex')

diff --git a/main.tex b/main.tex
index af2d91d..b3d1336 100644
--- a/main.tex
+++ b/main.tex
@@ -54,7 +54,11 @@
 \tableofcontents
 \newpage
 
+\section{Introduction}
+
+
 \section{Déterminer la valeur de $R_3$}
+\label{sec:first-res}
 
 \begin{multicols}{2}
 	Dans le contexte de notre circuit, le transistor opère en mode saturé. Selon
@@ -63,9 +67,9 @@
 	mode de fonctionnement. Aussi, le guide étudiant énonce qu'un minimum
 	de \SI{10}{\m\ampere} est nécessaire au fonctionnement de la diode $D_1$.
 	Toutefois ce n'est qu'un minimum et la spécification de la diode recommande
-	un courrant de \SI{20}{\m\ampere} lors d'une utilisation standard. À ce
+	un courant de \SI{20}{\m\ampere} lors d'une utilisation standard. À ce
 	courant précis, une différence de potentiel de \SI{2}{\V} est observé
-	(encore une fois selon la spécification). Enfin, la quantité de courrant
+	(encore une fois selon la spécification). Enfin, la quantité de courant
 	passant de la base du transistor à l'émetteur est quasi-nulle. Elle sera
 	donc négligée. Le système est alors composé d'une seule boucle où toutes
 	les composantes sont en série.
@@ -108,17 +112,22 @@
 \end{gather}
 
 \section{Courant circulant dans les DEL bleue et jaune}
-\todo{Calculs et démarches pour trouver les courants circulant dans la DEL jaune et la DEL bleue en
-	montrant le circuit équivalent linéaire  des transistors Q2 et Q3 en saturation et en rapportant ce
-	circuit selon la méthode de la droite de charge sur la courbe I-V de la DEL en question (voir fiche
-	technique des composants disponible sur le site Web).}
+
+% \todo{Calculs et démarches pour trouver les courants circulant dans la DEL jaune et la DEL bleue en
+% 	montrant le circuit équivalent linéaire  des transistors Q2 et Q3 en saturation et en rapportant ce
+% 	circuit selon la méthode de la droite de charge sur la courbe I-V de la DEL en question (voir fiche
+% 	technique des composants disponible sur le site Web).}
 
 En analysant les sous-circuit des diodes $D_2$ (jaune) et $D_3$ (bleue) avec la méthode de Thévenin Norton,
 on remarque que chaque circuit est capable d'opérer à une tension maximale et avec un courant maximal
-respectifs. En comparants les contraintes de chacun des circuits à la spécification des leur diode
-associée par la méthode de charge, il est alors possible de déterminer le courrant et la tension
-parcourant les DEL. $D_2$ opère à un courrant de \SI{10}{\milli\ampere} avec une tension de \SI{1.8}{\V}
-alors que $D_3$ opèver
+respectifs. Puisque le sous-circuit contient un transistor qui a une tension de \SI{0.2}{\V} entre sont
+émetteur et son collecteur en mode saturation (voir \cref{sec:first-res}), une tension de \SI{4.8}{\V}
+est posée au lieu de \SI{5}{\V} pour Thévenin Norton.
+En comparants les contraintes de chacun des circuits à la spécification des leur diode
+associée par la méthode de charge, il est alors possible de déterminer le courant et la tension
+parcourant les DEL. $D_2$ opère à un courant de \SI{10}{\milli\ampere} avec une tension de \SI{1.8}{\V}
+alors que $D_3$ opère avec un courant de \SI{7.5}{\milli\ampere} et une tension de \SI{2.8}{\V} entre
+ses bornes.
 
 \begin{figure}[H]
 	\centering
@@ -160,7 +169,6 @@ alors que $D_3$ opèver
 	{R_{15}+\big(\frac{1}{R_{13}}+\frac{1}{R_{14}}+\frac{1}{R_{16}}\big)^{-1}}\right)
 \end{gather}
 
-\newpage
 \subsection{Résolution par la méthode choisie}
 \begin{multicols}{2}
 
-- 
cgit v1.2.3

