From 12e7a4d3dcf15dc1ffde2f0b67611261833912da Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Sarah Gosselin <sarah@gosselin.xyz>
Date: Wed, 4 Dec 2024 05:05:53 -0500
Subject: confirmation tau

---
 annexe/main.tex | 12 +++++++++++-
 1 file changed, 11 insertions(+), 1 deletion(-)

(limited to 'annexe/main.tex')

diff --git a/annexe/main.tex b/annexe/main.tex
index 1febb33..4161402 100644
--- a/annexe/main.tex
+++ b/annexe/main.tex
@@ -328,6 +328,8 @@
 		\end{align}
 	\end{gather*}
 
+
+	\newpage
 	\section{Circuit RC (\texorpdfstring{$C_2$}{TEXT})}
 	\subsection{Charge}
 	Le circuit RC forme une équation différentielle du premier order forcé et à coefficient constant.
@@ -391,7 +393,7 @@
 		R_7 = \SI{8491}{\ohm} \xrightarrow{\text{Serie E24}} R_7 = \SI{8.2}{\kohm}
 	\end{DispWithArrows}
 
-	\subsection{Décharge}
+	\subsection{Décharge} \label{sc:rc-decharge}
 	La décharge du condensateur est indentique à la charge en tout point sauf
 	les conditions initiales et les requis pour l'application numérique servant à
 	déduire $R_6$.
@@ -434,6 +436,14 @@
 	La valeur calculée est amplement dans la marge $\pm 5\%$ de la valeur nominale de $R_6$.
 
 
+	\subsection{Confirmation}
+	Le résultat obtenue à la \cref{sc:rc-decharge} sont adéquat puisqu'il prouvent l'équation:
+	\begin{DispWithArrows}[format=c]
+		\tau = RC \Rightarrow R = \frac{\tau}{C}\Arrow{Application\\numérique}\\
+		R = \frac{\num{15e-6}}{\num{10e-9}} = \SI{1.5}{\kohm}
+	\end{DispWithArrows}
+
+	\newpage
 	\section{Circuit RC (\texorpdfstring{$C_3$}{TEXT})}
 	\subsection{Charge}
 	\subsection{Décharge}
-- 
cgit v1.2.3

