From 21fe829cba8dcb85663a4f292d75f0998ed6708c Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: LyamBRS <cous5830@gmail.com>
Date: Tue, 6 May 2025 12:41:35 -0400
Subject: Some more text

---
 rapport/main.tex | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to 'rapport/main.tex')

diff --git a/rapport/main.tex b/rapport/main.tex
index 1300420..04a72d7 100644
--- a/rapport/main.tex
+++ b/rapport/main.tex
@@ -64,8 +64,8 @@ y a des erreurs. (voir le code en annexe).
 
 \subsection{Fréquence d'opération}
 Pour connaitre la fréquence d'opération maximum, on doit d'abord analyzer le schéma et trouver le plus long chemin qu'une entrée peut
-parcourir avant d'arrivé à la sortie. Ceci peut être fait en regardant simplement le schéma créé par Vivado sans qu'il est fait de
-synthèse pour l'optimiser. Le bit ayant la plus grosse opération est le $H$. Ce dernier peut passer dans deux additionneur 4 bits.
+parcourir avant d'arrivé à la sortie. Ceci peut être fait en regardant simplement les schémas créé par Vivado. Cependant, Vivado éxecute
+une synthèse du circuit, fesant une optimisation des portes logiques et donc réduisant le nombre utilisé pour le module thermo2bin.
 
 \subsection{Implémentation}
 
-- 
cgit v1.2.3

