From 6ebef4b12cffaa4be6e09bba1376773b810f816c Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: LyamBRS <cous5830@gmail.com>
Date: Tue, 6 May 2025 12:31:45 -0400
Subject: Début de fréquence d'opératon et explication du calcul d'erreur de
 tehrmo
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 rapport/main.tex | 10 +++++++++-
 1 file changed, 9 insertions(+), 1 deletion(-)

(limited to 'rapport/main.tex')

diff --git a/rapport/main.tex b/rapport/main.tex
index 05d3535..1300420 100644
--- a/rapport/main.tex
+++ b/rapport/main.tex
@@ -55,10 +55,18 @@ simplification ou $A'$ à été mis en évidence. Les équations étant assez si
   E &= 0 \\ F &= A \\ G &= A'C \\ H &= A'(C'D+BC)
 \end{align}
 
-\subsection{Fréquence d'opération}
+Après, les trois nombre binaires sont additionner ensemble pour obtenir un résultat correspondant au nombre de bits à 1 dans le code
+thermométrique en utilisant des additionneur 4 bits. Pour ce qui est du code d'erreur, une validation par groupe de 2 bits qui s'occuppe
+de s'assurer que le "LSB" n'est pas à 0 si le "MSB" est à un, sur tout les groupe de 2 bits consécutif permet de savoir rapidement s'il
+y a des erreurs. (voir le code en annexe).
 
 \subsection{Explication des schéma blocs}
 
+\subsection{Fréquence d'opération}
+Pour connaitre la fréquence d'opération maximum, on doit d'abord analyzer le schéma et trouver le plus long chemin qu'une entrée peut
+parcourir avant d'arrivé à la sortie. Ceci peut être fait en regardant simplement le schéma créé par Vivado sans qu'il est fait de
+synthèse pour l'optimiser. Le bit ayant la plus grosse opération est le $H$. Ce dernier peut passer dans deux additionneur 4 bits.
+
 \subsection{Implémentation}
 
 \section{Simulation Complète}
-- 
cgit v1.2.3

