From a4f5c1bbb8e14d7ea8e24f250ef179f806663021 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: LyamBRS <cous5830@gmail.com>
Date: Tue, 6 May 2025 11:34:34 -0400
Subject: Démarche d'analyze
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 rapport/main.tex | 10 ++++++++--
 1 file changed, 8 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to 'rapport/main.tex')

diff --git a/rapport/main.tex b/rapport/main.tex
index 7ccb290..7d94fd6 100644
--- a/rapport/main.tex
+++ b/rapport/main.tex
@@ -42,8 +42,14 @@
 
 \section{Simulation Complète}
 
-\section{Démarche d'analyse}
-
+\section{Démarche d'analyse de compatibilité}
+La première étape à été d'analyser le signal d'entrée de la carte thermométrique. La DEL 2 est connecté au connecteur JD1 en
+configuration "pull-up". Ceci dit, il faut donc avoir un 0 logique à son entrée pour l'allumé. Cependant, trois inverseurs sont
+connecté en série avant elle. Soit deux 74V1T04STR et un NC7SP04P5X alimenté à +1.2 Volts. Après analyse de V_{OH}, V_{OL}, V_{IL}
+et V_{IH} des deux portes logiques, le NC7SP04P5X à un V_{OH} de maximum 1.1 volts tandis que le 74V1T04STR à besoin d'un V_{IH}
+minimum de 2 Volts. Donc selon le 74V1T04STR, le NC7SP04P5X envoie toujours un niveau logique bas, ce qui résulte à une del
+tout le temps allumé sauf lorsque le connecteur de test de la del est en mode de test car un bon niveau logique haut est envoyé à
+l'entrée des 74V1T04STR.
 
 
 \end{document}
-- 
cgit v1.2.3

