From b4b20421f1fdb7d25a2800c05d7c60f7fa11a155 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: LyamBRS <cous5830@gmail.com>
Date: Tue, 6 May 2025 11:49:01 -0400
Subject: Démarche ajout fréquence d'opération
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 rapport/main.tex | 7 ++++++-
 1 file changed, 6 insertions(+), 1 deletion(-)

(limited to 'rapport/main.tex')

diff --git a/rapport/main.tex b/rapport/main.tex
index 68cffbb..d1742d0 100644
--- a/rapport/main.tex
+++ b/rapport/main.tex
@@ -43,7 +43,12 @@
 
 \subsection{Démarche}
 Le but était de convertir un code thermométrique de 12 bits en binaire 4 bits non signé. Hors, le nombre afficher par ce genre de code
-est connue en comptant le nombre de bits à un. Donc, les équations logique
+est connue en comptant le nombre de bits à un. Donc, les équations logiques doivent compter le nombre de bit à 1. Le code étant 12 bits,
+il a pu être divisé en trois sections de 4 bits ce qui a permis l'utilisation de tableaux de Karnaugh pour trouver les équations. Selon
+la table de vérité d'un code thermométrique de 4 bits, le bit le plus significatif du résultat en binaire n'est jamais à 1. L'équation du
+bit $F$ est donc simplement $F=0$.
+
+\subsection{Fréquence d'opération}
 
 \subsection{Explication des schéma blocs}
 
-- 
cgit v1.2.3

