From bc567778cacda2bd83bcaf9cd945f2866a9550a5 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: LyamBRS <cous5830@gmail.com>
Date: Tue, 6 May 2025 12:53:01 -0400
Subject: Explication des schéma blocs de Thermo2bin
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 rapport/main.tex | 4 ++++
 1 file changed, 4 insertions(+)

(limited to 'rapport/main.tex')

diff --git a/rapport/main.tex b/rapport/main.tex
index 04a72d7..7bde479 100644
--- a/rapport/main.tex
+++ b/rapport/main.tex
@@ -61,6 +61,10 @@ de s'assurer que le "LSB" n'est pas à 0 si le "MSB" est à un, sur tout les gro
 y a des erreurs. (voir le code en annexe).
 
 \subsection{Explication des schéma blocs}
+Thermo2bin est composé de deux additionneur 4 bits, lesquels sont composé de 4 additionneur 1 bits. L'additionneur 1 bit fait avec de la
+logique combinatoire et celui fait avec des commandes "cases" sont synthéthisé par Vivado et donne le même circuit. On retrouve dans le
+module thermométrique 3 sections identiques de convertions thermométrique 4 bits en binaire non signé. Le module thermométrique à aussi
+une section de détection d'erreur qui prend l'entrée directement.
 
 \subsection{Fréquence d'opération}
 Pour connaitre la fréquence d'opération maximum, on doit d'abord analyzer le schéma et trouver le plus long chemin qu'une entrée peut
-- 
cgit v1.2.3

