\documentclass[a11paper]{article}

\usepackage{karnaugh-map}
\usepackage{tabularx}
\usepackage{titlepage}
\usepackage{document}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{multicol}
\usepackage{float}
\usepackage{varwidth}
% \usepackage[toc,page]{appendix}
\usepackage[usenames,dvipsnames]{xcolor}

\title{Rapport d'APP}

\class{Logique Combinatoire}
\classnb{GEN420 \& GEN430}

\teacher{Marwan Besrour \& Gabriel Bélanger}

\author{
  \addtolength{\tabcolsep}{-0.4em}
  \begin{tabular}{rcl} % Ajouter des auteurs au besoin
      Benjamin Chausse & -- & CHAB1704 \\
      Shawn Couture    & -- & COUS1912 \\
  \end{tabular}
}

\newcommand{\todo}[1]{\begin{color}{Red}\textbf{TODO:} #1\end{color}}
\newcommand{\note}[1]{\begin{color}{Orange}\textbf{NOTE:} #1\end{color}}
\newcommand{\fixme}[1]{\begin{color}{Fuchsia}\textbf{FIXME:} #1\end{color}}
\newcommand{\question}[1]{\begin{color}{ForestGreen}\textbf{QUESTION:} #1\end{color}}

\begin{document}
\maketitle
\newpage
\tableofcontents
\newpage

\todo{test} \fixme{another test} \note{interesting} \question{wtf}

\section{Module thermo2bin}

\subsection{Démarche et équations}
Le but était de convertir un code thermométrique de 12 bits en binaire 4 bits non signé. Hors, le nombre afficher par ce genre de code
est connue en comptant le nombre de bits à un. Donc, les équations logiques doivent compter le nombre de bit à 1. Le code étant 12 bits,
il a pu être divisé en trois sections de 4 bits ce qui a permis l'utilisation de tableaux de Karnaugh pour trouver les équations. Selon
la table de vérité (\todo{\ref{tab:table-de-vérité-thermométrique-4-bits}}) d'un code thermométrique de 4 bits, le bit le plus significatif
du résultat en binaire n'est jamais à 1. L'équation du bit $E$ est donc simplement $E=0$. Le bit $F$ est uniquement à 1 si $A$ est à un, donc
l'équation est simplement $F=A$. On a donc besoin des tables pour uniquement deux bits des 4. Les deux tables de karnaugh pour chaque bits
se retrouvent dans l'annexe (\todo{\ref{tab:karnaugh-bit-G}}, \todo{\ref{tab:karnaugh-bit-H}}). Uniquement l'équation du bit $H$ à eut une
simplification ou $A'$ à été mis en évidence. Les équations étant assez simplifié sont les suivantes:

\begin{align}
  E &= 0 \\ F &= A \\ G &= A'C \\ H &= C'D+A'B
\end{align}

Après, les trois nombre binaires sont additionner ensemble pour obtenir un résultat correspondant au nombre de bits à 1 dans le code
thermométrique en utilisant des additionneur 4 bits. Pour ce qui est du code d'erreur, une validation par groupe de 2 bits qui s'occuppe
de s'assurer que le "LSB" n'est pas à 0 si le "MSB" est à un, sur tout les groupe de 2 bits consécutif permet de savoir rapidement s'il
y a des erreurs. (voir le code en annexe).

\subsection{Explication des schéma blocs}
Thermo2bin est composé de deux additionneur 4 bits, lesquels sont composé de 4 additionneur 1 bits. L'additionneur 1 bit fait avec de la
logique combinatoire et celui fait avec des commandes "cases" sont synthéthisé par Vivado et donne le même circuit. On retrouve dans le
module thermométrique 3 sections identiques de convertions thermométrique 4 bits en binaire non signé. Le module thermométrique à aussi
une section de détection d'erreur qui prend l'entrée directement. Notez que Vivado optimize certains modules avec des "look-up" tables
afin de les rendre plus rapide qu'uniquement des portes logiques brute.

\subsection{Fréquence d'opération}
Pour connaitre la fréquence d'opération maximum, on doit d'abord analyzer le schéma et trouver le plus long chemin qu'une entrée peut
parcourir avant d'arrivé à la sortie. Ceci peut être fait en regardant simplement les schémas créé par Vivado. Cependant, Vivado éxecute
une synthèse du circuit, fesant une optimisation des portes logiques et donc réduisant le nombre utilisé pour le module thermo2bin. 
\\
Vivado à optimizer l'additionneur 1 bit avec des "look-up" tables, sinon le plus long chemin interne est entre les bits d'entrées et le
"carry-out" est un total de $3$ portes logiques pour le premier additionneur 1 bits. Apres, tout les additionneur 1 bit font une chaine 
de "carry-in" à "carry-out" qui prend $2$ portes logiques. l'additionneur 4 bits en utilise 4. Le plus long chemin de celui-ci est visible 
dans le schéma de l'annexe et est le "daisy-chain" entre le "carry-in" et le "carry-out", qui donne un total de 4 additionneur 1 bit à 
passer au travers. Donc $2\times4+1=9$ portes logiques pour l'additionneur 4 bits. Le module thermo2bin à 2 additionneur 4 bits dans lequel 
un "carry-in" peut se propager. Le deuxième additionneur de 4 bits utiliserait $8$ portes logiques car son entrée est le 
"carry-out" de l'additionneur d'avant. Donc $17$ portes logique. Pour l'entrée du thermo2bin, le bit avec le plus de porte logique pour son 
calcul est celui du $H$. Avec le chemin suivant: $C'\rightarrow(C'D)\rightarrow(C'D)+(A'B)$, qui résulte en $3$ portes logique 
de plus. le total est donc environ $20$ porte logique.
\\
On indique un temps de propagation de $5ns$. Le temps de propagation maximum possible est donc environ $20\times5=100ns$. Sans ajouter de
temps de lecture, et sans prendre en compte les "buffers" ajouter par Vivado sur les entrés et sorties, la fréquence en Hertz est donc 
très approximativement la suivante:

\begin{align}
  10000000 \approx \frac{1}{100\times10^{-9}}
\end{align}

$10\text{Mhz}$ est loin du $20\text{Mhz}$ demandé. Cependant, Vivado a optimiser l'additionneur d'un bit avec des "look-up tables",
réduisant le circuit logique de $3$ maximum à $1$, pour un total d'environ $11$ au lieu de $20$. Cependant, ce n'est toujours pas
suffisant ($18\text{Mhz}$).

\begin{align}
  18181818 \approx \frac{1}{(11\times5)\times10^{-9}}
\end{align}

\subsection{Implémentation}

\section{Simulation Complète}

\section{Démarche d'analyse de compatibilité}
La première étape à été d'analyser le signal d'entrée de la carte thermométrique. La DEL 2 est connecté au connecteur JD1 en
configuration "pull-up". Ceci dit, il faut donc avoir un 0 logique à son entrée pour l'allumé. Cependant, trois inverseurs sont
connecté en série avant elle. Soit deux 74V1T04STR et un NC7SP04P5X alimenté à +1.2 Volts. Après analyse de $V_{OH}$, $V_{OL}$, $V_{IL}$
et $V_{IH}$ des deux portes logiques, le NC7SP04P5X à un $V_{OH}$ de maximum 1.1 volts tandis que le 74V1T04STR à besoin d'un $V_{IH}$
minimum de 2 Volts. Donc selon le 74V1T04STR, le NC7SP04P5X envoie toujours un niveau logique bas, ce qui résulte à une del
tout le temps allumé sauf lorsque le connecteur de test de la del est en mode de test car un bon niveau logique haut est envoyé à
l'entrée des 74V1T04STR.

\input{annexe.tex}
\end{document}
