From 8ba63379ad0175eca68c944d6d52139e15670be7 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Benjamin Chausse <benjamin@chausse.xyz>
Date: Tue, 3 Dec 2024 06:49:37 -0500
Subject: plz sleep

---
 presentation/02-emitter.tex | 26 ++++++++++++--------------
 1 file changed, 12 insertions(+), 14 deletions(-)

(limited to 'presentation/02-emitter.tex')

diff --git a/presentation/02-emitter.tex b/presentation/02-emitter.tex
index 6975d8a..7add6d6 100644
--- a/presentation/02-emitter.tex
+++ b/presentation/02-emitter.tex
@@ -9,10 +9,10 @@
 				\caption{Composantes de l'émetteur déterminées}
 				\begin{tabular}{ll}
 					\toprule
-					Résistance & Valeur Choisie \\
+					Résistance & Valeur Choisie  \\
 					\midrule\midrule
-					$R_6$      & \todo{}        \\
-					$R_7$      & \todo{}        \\
+					$R_6$      & \SI{1500}{\ohm} \\
+					$R_7$      & \SI{8200}{\ohm} \\
 					\bottomrule
 				\end{tabular}
 			\end{table}
@@ -32,9 +32,14 @@
 \begin{frame}
 	\frametitle{Mises en équation de la charge}
 	\begin{align}
-		V_\mathrm{in}(t) & = V_C(tc) + V_D(t) + V_R(t) \\
+		V_\mathrm{in}(0) & = 12; \quad
+		V_C(0)             = -12; \quad
+		V_D(0)             = 0.6; \quad
+		V_R(0)             = \SI{23.4}{\V}                               \\
+		V_\mathrm{in}(t) & = V_C(t) + V_D(t) + V_R(t) \Rightarrow
+		V_\mathrm{in}^{\prime}(t) = \frac{1}{RC}V_R(t) + V_R^{\prime}(t) \\
+		V_R(t)           & = 23.4\e^{-150\times10^{-8}}
 	\end{align}
-	\todo{Meth charge émetteur}
 \end{frame}
 
 \begin{frame}
@@ -43,7 +48,7 @@
 
 		\begin{column}{0.5\textwidth}
 			\begin{figure}
-				\includegraphics[width=.9\textwidth]{figure/todo.jpg}
+				\includegraphics[width=.9\textwidth]{figure/dodo.png}
 				\caption{M.E.É. de l'émetteur en charge}
 				\label{graph:mee-charge-emitter}
 			\end{figure}
@@ -51,7 +56,7 @@
 
 		\begin{column}{0.5\textwidth}
 			\begin{figure}
-				\includegraphics[width=.9\textwidth]{figure/todo.jpg}
+				\includegraphics[width=.9\textwidth]{figure/tp34-single.png}
 				\caption{Simulation de l'émetteur en charge}
 				\label{graph:lts-charge-emitter}
 			\end{figure}
@@ -59,14 +64,11 @@
 
 
 	\end{columns}
-	\todo{Graph Desmos charge émetteur}
-	\todo{Graph LTspice charge émetteur}
 \end{frame}
 
 \subsection{À la décharge}
 \begin{frame}
 	\frametitle{Mises en équation de la décharge}
-	\todo{Meth décharge émetteur}
 \end{frame}
 
 \begin{frame}
@@ -91,8 +93,6 @@
 
 
 	\end{columns}
-	\todo{Graph Desmos decharge émetteur}
-	\todo{Graph LTspice émetteur}
 \end{frame}
 
 \subsection{Résultats expérimentaux}
@@ -118,7 +118,5 @@
 
 
 	\end{columns}
-	\todo{Photos Osc. charge émetteur}
-	\todo{Photos Osc. décharge émetteur}
 \end{frame}
 % vim: ft=tex
-- 
cgit v1.2.3

